**全視線LS500 測速點更新說明**




1. 請先關閉電腦防毒程式，避免天線內更新程式被防毒誤殺

2. 請將GPS天線 "頭" 利用MICRO USB線材連接電腦，即可出現如下磁碟機



http://www.patriot.com.tw/web/upload/ckfinder/images/CL35001.jpg

3. 點開後內含如下三或二檔案 (視版本而定)




http://www.patriot.com.tw/web/upload/ckfinder/images/LS35001.jpg


PS. 若MapTool\_TC / iDogTool\_TC程式遭防毒程式誤刪，可於下載區下載完整檔案包放回磁碟機內即可

      亦可於磁碟機內說明事項 / 升級說明文字檔案即有下載連結可於供應商網站下載單一程式

4. 點開MapTool\_TC 程式，點選藍框處，"遠程下載"



5. iDog版本須點選 "開始升級" ，於升級過程中將跳出此畫面，請靜待百分比跑完



6. 跑完後如下畫面，按下"退出升級" 或是 "退出下載"，即可正常斷開USB連結



7. 將天線從電腦移除，裝回機台，開機後測試定位即可