**愛國者RT33 測速點更新**




步驟1: 將機台使用隨附之USB線連接電腦，正確孔位如圖示



@ 倘若連接成功，機台右側螢幕出現連接圖示



步驟2: 下載更新檔並使用Winrar解壓縮，執行update.exe



步驟3: 程式開啟後，顯示連接成功訊息即可按下 "更新"



步驟4: 待其進度條跑完後，出現 "更新成功" 即可

