愛國者 505 行車定位GPS預警測速器

更新方式:

1. 先將機台連接USB線



1. USB另一端連接至電腦USB孔位



1. 機台顯示USB字樣




1. 於電腦中搜尋此磁碟

04.png

1. 點開並開啟 update\_bq.exe



1. 按下升級



1. 待進度條跑完後，即為更新成功

